## Långviksvägens gemensamma arbetsdagar

### Checklista

Oktober

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbetsuppgift** | **Förberedelse** |
| Sätta ut snökäppar | Hyr 2 borrmaskiner inkl extra batterier och laddare. Borrarna ska ha diameter ca 25 mm och arbetsdjup ca 300 mm. |
| Fylla igen pott-hål | Kolla att väggrus finns |
| Dikesröjning | Kolla att röjsågar finns tillgängliga |
| Ta undan farthinder |  |
| Sätta upp 4t-skylt |  |
| Ordna lunch/kaffe |  |

Maj

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbetsuppgift** | **Förberedelse** |
| Ta in snökäppar | Förvaras i särskild kassett på Västergården |
| Fylla igen potthål | Kolla att väggrus finns |
| Kontrollera och rensa vägtrummor | Kolla att lämpligt redskap finns tillgängligt |
| Lägg ut farthinder |  |
| Ta ned 4t-skylt |  |
| Ordna lunch/kaffe |  |